|  |
| --- |
| **数量：1辆 预算：45万/辆（**▲为必备要求**）** |
| 整体技术规格 | ▲成员人数：≥23人 |
| 最小转弯半径：≤7米 |
| 最小离地间隙（满载）：≥175mm |
| 最大爬坡能力：≥30% |
| 整备质量：≤4000Kg |
| 满载质量：≥5500Kg |
| 变速箱：5挡手动变速箱 |
| 制动、悬挂及驱动方式 | 制动系统（前/后）：盘式/鼓式 |
| 悬挂系统（前）：独立悬挂 |
| 悬挂系统（后）：叶片式弹簧 |
| 转向器：循环球式、动力转向 |
| 发动机 | 排量：≥2.7L |
| 类型： 四冲程水冷发动机 |
| 最大功率：≥150马力 |
| 油箱容积：≥90L |
| 燃油 | 汽油或柴油 |
| 外观、内饰及其他要求 | 乘客用车门：航空式 |
| 氙气或LED大灯，可调节高低 |
| 配置：遮阳板、时钟等 |
| 座椅：优质皮革座椅 |
| 空调控制方式：手动 |
| 安全配置：ABS防抱死及制动力分配 |